|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Выполнение работ:

разработка паспортов безопасности ОПО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | 1. Здание котельной на отм. + 540 м. 2. Здание котельной на отм. + 960 м. |
|  | Наименование работ | Разработка паспортов безопасности ОПО |
|  | Географическое положение объекта | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, Горки Город |
|  | Заказчик | НАО «Красная поляна» |
|  | Состав (перечень) выполняемых работ | 1. Здание котельной на отм. + 540 м.: разработка паспорта безопасности (разделы):    1. [Общая характеристика опасного объекта](http://base.garant.ru/12138146/#block_1100);    2. [Показатели степени риска чрезвычайных ситуаций](http://base.garant.ru/12138146/#block_1200);    3. [Характеристика аварийности и травматизма](http://base.garant.ru/12138146/#block_1300);    4. [Характеристика организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность объекта и готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций](http://base.garant.ru/12138146/#block_1400).   К паспорту безопасности опасного объекта прилагаются ситуационный план с нанесенными на него зонами последствий от возможных чрезвычайных ситуаций на объекте, диаграммы социального риска (F/N-диаграмма и F/G-диаграмма), расчетно-пояснительная записка.   1. Здание котельной на отм. + 960 м.: разработка паспорта безопасности (разделы):    1. [Общая характеристика опасного объекта](http://base.garant.ru/12138146/#block_1100);    2. [Показатели степени риска чрезвычайных ситуаций](http://base.garant.ru/12138146/#block_1200);    3. [Характеристика аварийности и травматизма](http://base.garant.ru/12138146/#block_1300);    4. [Характеристика организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность объекта и готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций](http://base.garant.ru/12138146/#block_1400).   К паспорту безопасности опасного объекта прилагаются ситуационный план с нанесенными на него зонами последствий от возможных чрезвычайных ситуаций на объекте, диаграммы социального риска (F/N-диаграмма и F/G-диаграмма), расчетно-пояснительная записка. |
|  | Срок выполнения работ | Срок оказания услуг не более 60 календарных дней с даты перечисления авансового платежа |
|  | Общие требования к работам | Выполнение работ вести в соответствии с Приказом МЧС РФ от 4 ноября 2004 г. N 506 "Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта" и другими нормативными актами действующего законодательства РФ |
|  | Требования к качеству оказываемых работ | Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в полном объеме в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов действующего законодательства РФ. |
|  | Требования к конфиденциальности | 1. Отношения между Сторонами регламентируются Федеральным законом от 29.07.2004№98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. Ни одна из Сторон не имеет право полностью (частично) передавать (опубликовать, разглашать) информацию, составляющую коммерческую тайну, любым третьим лицам или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц без предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны должны сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну, строго конфиденциальной. 2. Стороны должны защищать от несанкционированного разглашения любую конфиденциальную информацию, ставшую доступной в рамках оказания услуг по обслуживанию ОПО. 3. Исполнитель не вправе передавать свои права по выполнению работ и оказанию услуг третьим лицам. |
|  | Требования к безопасности оказания работ и безопасности результата оказанных работ | Не предусмотрено |
|  | Описание конечного результата оказанных работ | Оформленные надлежащим образом документы, подтверждающие выполнение работ:   1. Паспорт безопасности «Здание котельной на отм. + 540 м.», **согласованный в установленном порядке с МЧС России**; 2. Паспорт безопасности «Здание котельной на отм. + 960 м.», **согласованный в установленном порядке с МЧС России**. |
|  | Требования по приемке работ | 1. Заказчик осуществляет приемку выполненных Исполнителем Работ, рассматривает и при отсутствии возражений подписывает и возвращает представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта от Исполнителя. 2. В случае отказа Заказчика подписать представленный Исполнителем акт по причине выявления в выполненных Работах недостатков, Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта, направляет Исполнителю соответствующее письменное уведомление, с описанием выявленных недостатков. 3. Выявленные недостатки, если они возникли по вине Исполнителя, подлежат устранению силами и за счет Исполнителя в течение 1 (одного) календарного дня с даты их обнаружения. |
|  | Приложения | Основные технические характеристики котельных на 5 л. в 1 экз. |

**Техническое задание разработал:**

Заместитель начальника отдела промышленной,

экологической и пожарной безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Виноградов