Приложение № 2

**УТВЕРЖДАЮ*:***

Начальник управления ИТ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.В. Львов /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Принтер KYOCERA FS-4300DN | **Общий тип:** монохромный принтер формата А4  **Технология:** KYOCERA ECOSYS, Лазерная печать  **Производительность:** до 60 страниц A4 в минуту  **Разрешение:** 1,200 точек на дюйм  **Время разогрева:** не более 25 секунд  **Время выхода первого листа:** Не более 9 секунд | Шт. | 10 |
| 2 | МФУ KYOCERA Ecosys M3040dn | **Общий тип:** Черно белое МФУ А4 формата  **Технология:** Лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS  **Производительность:** до 40 страниц формата A4 в минуту  **Разрешение:** Качество печати 1 200 точек на дюйм (1 800 x 600), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)  **Время разогрева:** не более 21 секунд  **Время выхода первого листа:** Не более 9 секунд  **Время выхода первой копии:** Не более 9 секунд | Шт. | 10 |
| 3 | Тонер-картридж KYOCERA  TK-3100 | **Тонер картридж:** оригинальный  **Тип печати:** лазерный  **Ресурс:** 12 500 страниц  **Цвет:** черный  **Для моделей** **Kyocera:** FS-2100D, FS-2100DN, ECOSYS M3040dn, ECOSYS M3540dn | Шт. | 30 |
| 4 | Тонер-картридж KYOCERA  TK-3130 | **Тонер картридж:** оригинальный  **Тип печати:** лазерный  **Ресурс:** 25 000 страниц  **Цвет:** черный  **Для моделей** **Kyocera:** FS-4200DN,4300DN | Шт. | 10 |
| Итого |  |  | Шт. | 60 |

Поставляемые товары должны являться новыми, ранее не использованными (все составные части товара должны быть новыми), не пере заправленными, не восстановленными и не содержать восстановленных элементов, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании. Заводская, оригинальная упаковка, оригинальный картридж из заводских оригинальных частей. Тонер картридж заправлен оригинальным заводским тонером Печать картриджа в соответствии с заводскими требованиями и стандартами.

**Спецификацию разработал:**

*Специалист по информационной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.С. Калинин/*

*поддержке гостиничного комплекса (подпись)*

**Согласовано:**

*Начальник управления ИТ*  \_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* *С.В. Львов* */*

*(подпись)*