**УТВЕРЖДАЮ*:***

Руководитель управления/ дирекции

курирующего деятельность Инициатора закупки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Марка товара, товарный знак** *(при наличии)* | **Артикул *(при необходимости)*** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Изолента | рул. | 5 | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Материал: ПВХ  Цвет: желтый  Ширина 19мм  Длина рулона 20м. |
| 2 | Изолента | рул. | 5 | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Материал: ПВХ  Цвет: зеленый  Ширина 19мм  Длина рулона 20м. |
| 3 | Изолента | рул. | 5 | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Материал: ПВХ  Цвет: красный  Ширина 19мм  Длина рулона 20м. |
| 4 | Изолента | рул. | 5 | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Материал: ПВХ  Цвет: синий  Ширина 19мм  Длина рулона 20м. |
| 5 | Изолента | рул. | 5 | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | Материал: ПВХ  Цвет: желто-зеленый  Ширина 19мм  Длина рулона 20м. |
| 6 | Клемма для распр. коробок | шт. | 150 | WAGO | 222-413 | 3 жилы 0,08-4,0мм2 с рыч. зажимом. |
| 7 | Кабель | метр | 200 | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | ВВГнг 3х1.5 мм |
| 8 | Кабель | метр | 200 | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | ВВГнг 3х2.5 мм |
| 9 | Провод | метр | 100 | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | ПВС 3\*2,5 |
| 10 | Автомат дифференциальный | шт. | 20 | Schneider Electric | A9D31616 | 1п+N 16А 30 mA С 6кА A9D31616 Acti9 SE |
| 11 | Выключатель автоматический | шт. | 20 | Schneider Electric | EZ9F34325 | 3п 25А С 4,5кА EZ9F34325 EASY9 SE |
| 12 | Клемма для распред. коробок | шт. | 100 | WAGO | 2273-208 | На 8 провод. 0,5-2,5 мм2 медь-медь |
| 13 | Выключатель автоматический | шт. | 30 | Schneider Electric | EZ9F34116 | 1п 16А С 4,5кА EZ9F34116 EASY9 SE |
| Итого | |  |  |  |  |  |

1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.

2. Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации.

3. Гарантийный срок на Товар 12 (двенадцать) месяцев

4. Транспортировка, доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет до склада Заказчика по адресу: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, п. Эсто-садок,

ул. Горная, д. 11

**Спецификацию разработал:**

*(должность специалиста, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*разработавшего техническое задание) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*(Руководитель отдела)*

*(Инициатор закупки) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*