|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к заявке  УТВЕРЖДАЮ:  Руководитель дирекции  по эксплуатации и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Ю. Жиров/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

**Спецификация**

на поставку ЗИП и материалов для систем энергоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Выключатель автоматический TS630N (65kA) ETS33 630A 3P3T | Производитель: LSIS  Страна: Корея  Артикул: 0108006300  Номинальный ток, А: 630  Степень защиты: IP30  Количество силовых полюсов: 3 | шт. | 5 |
| 2 | Выключатель автоматический NSX250F TM250D 3P3D термомагнитный расцепитель | Производитель: Schneider Electric  Страна: Россия  Артикул: LV431630  Номинальный ток, А: 250  Степень защиты: IP30  Количество силовых полюсов: 3 | шт. | 10 |
| 3 | Выключатель автоматический трехполюсный EZC250N 125А 25кА | Производитель: Schneider Electric  Страна: Франция  Артикул: EZC250N3125  Номинальный ток, А: 125  Степень защиты: IP30  Количество силовых полюсов: 3 | шт. | 10 |
| 4 | Выключатель автоматический трехполюсный EZC250N 160А 25кА | Производитель: Schneider Electric  Страна: Франция  Артикул: EZC250N3160  Номинальный ток, А: 160  Степень защиты: IP30  Количество силовых полюсов: 3 | шт. | 10 |
| 5 | Выключатель автоматический трехполюсный EZC400 36КА/415В 320А 3Т | Производитель: Schneider Electric  Страна: Франция  Артикул: EZC400N3320N  Номинальный ток, А: 320  Степень защиты: IP30  Количество силовых полюсов: 3 | шт. | 10 |
| 6 | Выключатель автоматический трехполюсный 200А 25кА EZC250N | Производитель: Schneider Electric  Страна: Китай  Артикул: EZC250N3200  Номинальный ток, А: 200  Степень защиты: IP30  Количество силовых полюсов: 3 | шт. | 10 |
| 7 | Лампа светодиодная LED 20вт Е27 белый | Производитель: ОНЛАЙТ  Страна: Китай  Артикул: 61158 OLL-A60  Мощность, Вт: 20  Тип цоколя: E27  Цветовая температура: 4000 | шт. | 1000 |
| 8 | Лампа светодиодная LED 15вт Е27 | Производитель: ОНЛАЙТ  Страна: Китай  Артикул: 61151 OLL-A60  Мощность, Вт: 15  Тип цоколя: E27  Цветовая температура: 6500 | м. | 1000 |
| 9 | Лампа светодиодная LED 10вт Е27 | Производитель: ОНЛАЙТ  Страна: Китай  Артикул: 71650 ОLL-A60  Мощность, Вт: 10  Тип цоколя: E27  Цветовая температура: 4000 | м. | 2000 |
| 10 | Лампа светодиодная LED 6вт Е14 | Производитель: GAUSS  Страна: Китай  Артикул: 33126  Мощность, Вт: 6  Тип цоколя: E14  Цветовая температура: 4100 | шт. | 1000 |
| 11 | Светильник линейный светодиодный накладной ДПО 34W IP 40 4000К 2500 Лм белый (аналог ЛПО2х36) | Производитель: Uniel  Страна: Китай  Артикул: ULO-Q146-3020  Мощность, Вт: 34  Цветовая температура: 4000  Высота, мм: 25  Длина, мм: 1200  Ширина, мм: 75 | шт. | 100 |
| 12 | Светильник люминесцентный ЛПО-15w ЭПРА с лампой G13 с двумя розетками и выключателем | Производитель: IEK  Страна: Китай  Серия: ЛПО  Артикул: 3020  Мощность, Вт: 15  Тип цоколя: G13 | шт. | 100 |
| 13 | ЭТЮД Розетка двойная наружная с заземлением со шторками IP44 белая | Производитель: Schneider Electric  Страна: Китай  Серия: Этюд  Артикул: PA16-244B  Цвет: Белый  Номинальный ток,А: 16  Степень защиты: IP44  Количество постов: 2 | шт. | 200 |
| 14 | ФОРС Выключатель одноклавишный наружный | Производитель: IEK  Страна: Китай  Серия: Форс  Артикул: ВС20-1-0-ФСр  Цвет: Серый  Номинальный ток,А: 10  Степень защиты: IP54 | шт. | 100 |
| 15 | Наконечник медный луженый ТМЛ 70 | Производитель: IEK  Страна: Китай  Артикул: UNP40-070-11-12  Материал: Медь  Сечение жилы, мм2: 70  Длина, мм: 61  Ширина, мм: 21.8  Диаметр внешний, мм: 15 | шт. | 100 |
| 16 | Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10.5-10 JG-50 (UNP40-050-10-10) | Производитель: IEK  Страна: Китай  Артикул: UNP40-050-10-10  Материал: Медь  Сечение жилы, мм2: 50  Длина, мм: 54,5  Ширина, мм: 19,3  Диаметр внешний, мм: 13 | шт. | 100 |
| 17 | Наконечник ТМЛ 35-10-10 луженый | Производитель: КВТ  Страна: Россия  Артикул: 40884  Материал: Медь  Сечение жилы, мм2: 35  Длина, мм: 60  Ширина, мм: 20  Диаметр внешний, мм: 12 | шт. | 100 |
| 18 | Наконечник ТМЛ 120- 12-17 луженый | Производитель: КВТ  Страна: Россия  Артикул: 40901  Материал: Медь  Сечение жилы, мм2: 120  Длина, мм: 80  Ширина, мм: 30  Диаметр внешний, мм: 22 | шт. | 100 |

1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.

2. Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации. Необходимо предоставить к товару сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

3. Требования к объему предоставления гарантий качества товара: в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

4. Транспортировка, доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.

Спецификацию разработал:

Заместитель главного энергетика П.А. Формагин Согласовано:

Начальник отдела энергоснабжения,

начальник электротехнической лаборатории,

главный энергетик Д.Б. Гагин