Приложение № 2

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** Заместитель руководителя дирекции  по эксплуатации и реконструкции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/К.Ю. Яковлев/  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | | **Наименование товара** | | **Назначение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | | Манометр технический (вода) 16 бар, резьба M20x1,5; G1/2, в корпусе диаметром до 100 мм | | Средство измерения | шт | 300 |
|  | | Термометр биметаллический погружной диаметр 63мм | | Средство измерения | шт | 150 |
|  | | Кран трёхходовой для манометра со спускником гайка-штуцер 1/2" | | Для ремонтных работ | шт | 20 |
|  | | Кран шаровый полнопроходной резьбовой Ду 15 мм бабочка | | Для ремонтных работ | шт | 10 |
|  | | Кран шаровый полнопроходной резьбовой Ду 20 мм рычаг | | Для ремонтных работ | шт | 10 |
|  | | Кран шаровый полнопроходной резьбовой Ду 25 мм рычаг | | Для ремонтных работ | шт | 10 |
|  | | Кран шаровый полнопроходной резьбовой Ду 32 мм рычаг | | Для ремонтных работ | шт | 10 |
|  | | Кран шаровый полнопроходной резьбовой Ду 40 мм рычаг | | Для ремонтных работ | шт | 6 |
|  | | Кран шаровый полнопроходной резьбовой Ду 50 мм рычаг | | Для ремонтных работ | шт | 6 |
|  | | Фильтр грязевик сетчатый Ду 25 мм резьбовое соединение | | Для ремонтных работ | шт | 10 |
|  | | Фильтр грязевик сетчатый Ду 32 мм резьбовое соединение | | Для ремонтных работ | шт | 5 |
|  | | Фильтр грязевик сетчатый Ду 50 мм резьбовое соединение | | Для ремонтных работ | шт | 5 |
|  | | Фильтр грязевик сетчатый Ду 50 мм фланцевое соединение | | Для ремонтных работ | шт | 5 |
|  | | Фильтр грязевик сетчатый Ду 65 мм фланцевое соединение | | Для ремонтных работ | шт | 4 |
|  | | Паронит общего назначения (ПОН) толщина 1 мм | | Для ремонтных работ | кг | 20 |
|  | | Паронит общего назначения (ПОН) толщина 2 мм | | Для ремонтных работ | кг | 40 |
|  | | Паронит общего назначения (ПОН) толщина 3 мм | | Для ремонтных работ | кг | 60 |
|  | | Автоматический воздухоотводчик латунный 1/2" | | Для ремонтных работ | шт | 30 |
|  | | Затвор дисковый поворотный Ду 50 мм , рычаг | | Для ремонтных работ | шт | 2 |
|  | | Затвор дисковый поворотный Ду 65 мм , рычаг | | Для ремонтных работ | шт | 2 |
|  | | Затвор дисковый поворотный Ду 80 мм , рычаг | | Для ремонтных работ | шт | 2 |
|  | | Рукав гибкий металлический "гайка 25мм - штуцер 25мм" 800мм | | Для ремонтных работ | шт | 6 |
|  | | Рукав гибкий металлический "гайка 25мм - штуцер 25мм" 1000мм | | Для ремонтных работ | шт | 6 |
|  | |  | |
|  | |  | |

Разработал: Главный менеджер по эксплуатации систем

вентиляции и кондиционирования А.В. Дмитриев

Согласовал: Начальник управления по эксплуатации

зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры М.В. Жуков