**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Изготовитель, страна** | **Артикул** | **Технические параметры** |
| 1 | Светодиодный прожектор ULF-Q552 18W/NW IP65 SILVER | шт. | 1450 | VOLPE,  КНР | ULF-Q552 18W/NW IP65 SILVER | Мощность: 18 Вт  Цветовая температура/СВЕТ: белый 4000К  Световой поток:1440 Лм  Цвет корпуса: серебристый  Размеры прожектора: 985xx51x42 мм  Степень защиты: IP 65 |
| 2 | Прожектор светодиодный ДО-50w 4000К 4750Лм IP65 черный | шт. | 60 | FERON, КНР | LL-921 | Цвет: Черный  Степень защиты: IP65  Высота, мм: 167  Длина, мм: 198  Ширина, мм: 28  Мощность, Вт: 50  Напряжение, В: 220  Цветовая температура: 4000 |
| 3 | Клемма 3x0.08-2.5мм | шт. | 3000 | WAGO, ФРГ | 222-413 | Количество контактов: 3  Сечение жилы, мм2: 0.08-2.5  Номинальный ток,А: 32  Номинальное напряжение, В: 380 |

1. Доставка до склада покупателя включена в стоимость.

2. Срок поставки Товара не позднее 80 календарных дней с момента оплаты.

3. Адрес поставки: г. Сочи п. Красная поляна, Эсто-Садок, Горки город

4. Гарантийный срок не менее заявленного предприятием-изготовителем.

|  |  |
| --- | --- |
| Спецификацию разработал: |  |
| Главный менеджер по эксплуатации  объектов электроснабжения,  заместитель главного энергетика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ П.А. Формагин/  Согласовано:  Директор по эксплуатации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Глебов С.С./ |  |
|  |  |