**Приложение№2**

**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/К.Ю. Яковлев/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Спецификация на поставку товара\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во комплектность** | **Марка товара, товарный знак** | **Изготовитель/ Страна происхождения товара** | **Артикул** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Точило с подсветкой | шт | 1 | Интерскол | Россия | Т125/120 | Потребляемая мощность: 120 Вт  Диаметр посадочного отверстия: 12,7 мм  Частота тока: 50 Гц  Окружная скорость вращения: 19,3 м/с  Продолжительность непрерывной работы:30 мин  Номинальное напряжение: 220 В  Диаметр круга: 125х16 мм (диаметр х ширина)  Частота вращения: 2950 об/мин  Вес: 4,7 кг (без шнура) |
| 2 | Тиски поворотные | шт | 1 | ТОРЕХ | Польша | 07А210 | Ширина:100мм |
| 3 | Труба медная для кондиционера | м | 15 | Majdanpek | Сербия |  | Ø 3/4ʺ (19,05 х 0,89) |
| 4 | Консистентная смазка в тубах для шприца Литол 24 | туб | 32 | Luxe | Россия | 118196 | Объем тубы: 100г |
| 5 | Штангенциркуль нониусный  ШЦ-1-300 0,05 | шт | 1 | ЧИЗ | Россия | - | ШЦ-1-300 0,05 |
| 6 | Фреон R410a | бал | 10 | DUPONT | Китай | - | Баллон 11,3кг  R410a |
| 7 | Тест кислотности масла | уп | 5 | BECOOL | Китай | - | АТК-4  В упаковке 4 шт. |
| 8 | Датчик температурный | шт | 3 | Ciat | Франция | 7359750 | - |
| 9 | Монтажка с рукоятью | шт | 2 | ТОРЕХ | Польша | - | Длина: 600 мм |
| 10 | Труба медная для кондиционера | м | 15 | Majdanpek | Сербия | - | 5/8ʺ (15,88 х 0,89) |
| 11 | Клещи обжимные | шт | 1 | ИЭК | Россия | TKL10-D4 | Тип наконечника:  наконечник-гильза  Размеры обжимаемых матриц: 0,5 - 6,0 мм²  КО-04Е |
| 12 | Грунтовка ГФ-021 | банка | 5 | Престиж | Россия | - | ТУ 2312-004-88753220-2011  Цвет – серый  Банка 1,9кг. |
| 13 | Конфигуратор | шт | 1 | Daikin | Япония | 21134/1 | EKPCCABЗ |
| 14 | Труба медная для кондиционера | м | 15 | Majdanpek | Сербия | - | 1/4ʺ (6,25 х 0,76) |
| 15 | Труба медная для кондиционера | м | 15 | Majdanpek | Сербия | - | 3/8ʺ (9,37 х 0,81) |
| 16 | Труба медная для кондиционера | м | 15 | Majdanpek | Сербия | - | 1/2ʺ (12,7 х 0,81) |
| 17 | Круг наждачный лепестковый торцевой | шт | 5 | БАЗ | Россия | - | ø150х22,2мм,  зернистость Р36 |
| 18 | Круг наждачный лепестковый торцевой | шт | 5 | БАЗ | Россия | - | ø150х22,2мм,  зернистость Р40 |
| 19 | Съемник с 2-мя захватами | шт | 1 | GEDORE | Германия | 1307703 | 130 х 100мм  1,04/1А |
| 20 | Бумага наждачная водостойкая | уп | 1 | Hobbi | Китай | - | Р36 (17 х 24 см)  В упаковке 10 листов |
| 21 | Бумага наждачная водостойкая | уп | 1 | Hobbi | Китай | - | Р120 (17 х 24 см) В упаковке 10 листов |
| 22 | Бумага наждачная водостойкая | уп | 1 | Hobbi | Китай | - | Р400 (17 х 24 см) В упаковке 10 листов |
| 23 | Бумага наждачная водостойкая | уп | 1 | Hobbi | Китай | - | Р1000 (17 х 24 см)  В упаковке 10 листов |
| 24 | Бумага наждачная водостойкая | уп | 1 | Hobbi | Китай | - | Р1500 (17 х 24 см) В упаковке 10 листов |
| 25 | Кабельный наконечник | уп | 1 | Sofamel | Испания | - | APF-1,5  В упаковке 100 шт.  Цвет - черный |
| 26 | Кабельный наконечник, двойные | уп | 1 | Sofamel | Испания | - | APF/D-2,5  В упаковке 100 шт.  Цвет - черный |
| 27 | Кабельный наконечник | уп | 1 | Sofamel | Испания | - | APF-4  В упаковке 100 шт.  Цвет - черный |
| 28 | Кабельный наконечник | уп | 1 | Sofamel | Испания | - | APF-6  В упаковке 100 шт.  Цвет - черный |
| 29 | Бита с торцевой магнитной головкой | уп | 1 | Зубр | Россия | 26392-08-02 | Тип хвостовика: E 1/4"  Размер головки:8 мм  В упаковке 2 шт. |
| 30 | Бита с торцевой магнитной головкой | уп | 1 | Зубр | Россия | 26392-10-02 | Тип хвостовика: E 1/4"  Размер головки: 10 мм  В упаковке 2 шт. |
| 31 | Бита с торцевой магнитной головкой | уп | 1 | Зубр | Россия | 26392-13-02 | Тип хвостовика - E 1/4"  Размер головки: 13мм  В упаковке 2 шт. |
| 32 | Гидроскотч | шт | 24 | AVIORA | Италия | - | 50мм х 50м  Цвет - серый |
| 33 | Диск шлифовальный по металлу | уп | 1 | «ЛАЗ» (Луга) | Россия | 30150622 | Тип параметра:14А  150х 6,3х22  Армированный.  Зернистость 80. Твердость Т1. Связка БУ. Максимальная рабочая скорость 80 м/с.  В упаковке 10шт. |
| 34 | Каучуковая изоляция в рулонах | м² | 50 | K-Flex | Германия | Л0379 | ROLL-рулон  K-FLEX ST AD 16 x 1000 - 6 |
| 35 | Лента клеящая | шт | 20 | Hobbi | Китай | - | ПВХ (серая) (33м, 50мм) |
| 36 | Набор съемников подшипников сепараторного типа ДТ5 | шт | 1 | Дело Техники | Россия | 815575 | 30-50 мм, 50-75 мм |
| 37 | Кувалда с фиберглассовой обрезиненной ручкой | шт | 1 | MATRIX | Германия | 10919 | М=1000 г |
| 38 | Щипцы-проколка 14210 | шт | 1 | Refco | Китай | 9881526 | - |
| 39 | Плата переключателя охлаждения/нагрева | шт | 26 | Daikin | Япония | 3597/1 | BRP2A81 |
| 40 | SuperLink Checker (SL Checker) | шт | 1 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | Китай | - | - |
| 41 | Реле контроля фаз | шт | 5 | CHINT | Китай | - | NJB1-X |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |

**Спецификацию разработал:**

Главный менеджер по эксплуатации систем

вентиляции и кондиционирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Дмитриев/

(подпись) (Ф.И.О.)

**Согласовано:**

Начальник управления по эксплуатации зданий,

сооружений и инженерной инфраструктуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.В. Жуков/

(подпись) (Ф.И.О.)