**Приложение№2**

**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/К.Ю. Яковлев/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Спецификация на поставку товара\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во комплектность** | **Марка товара, товарный знак** | **Изготовитель/ Страна происхождения товара** | **Артикул** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Весы электронные  BC-SC-50 | шт. | 1 | BECOOL | Китай | - | Измеряемый вес: от 1 кг до 50 кг  Точность измерения: 0,05% от показаний шкалы  Разрешение: ± 2,0 грамма  Питание, батарея: 6F22/6LR61, 9,0 В |
| 2 | Щупы для мультиметров T3030C | компл. | 10 | Mastech | Китай | 13-2031 | T3030C  В компл. 2 шт. |
| 3 | Ключ разводной | шт. | 5 | Зубр | Россия | 27251-15 | 150мм/6ʺ |
| 4 | Ключ разводной | шт. | 5 | Зубр | Россия | 27251-30 | 300мм/12ʺ |
| 5 | Труборез VTC-19 | шт. | 2 | VALUE | Китай | - | 1/8ʺ-3/4ʺ (3-9мм) |
| 6 | Труборез VTC-28B | шт. | 2 | VALUE | Китай | - | 1/8ʺ- 1 1/8ʺ (3-28мм) |
| 7 | Труборез VTC-42 | шт. | 1 | VALUE | Китай | - | 1/8ʺ- 1 5/8ʺ (3-42мм) |
| 8 | Режущий ролик VTC-19 | шт. | 5 | VALUE | Китай | - | VTC-19 |
| 9 | Режущий ролик VTC-28 | шт. | 5 | VALUE | Китай | - | VTC-28 |
| 10 | Режущий ролик VTC-32 | шт. | 2 | VALUE | Китай | - | VTC-32 |
| 11 | Труборасширитель  BC-TE-54F | шт. | 1 | BECOOL | Китай | - | Комплектация: рукоятка с ручным гидравлическим приводом. Одиннадцать сменных труборасширительных насадок. Запасной расширительный конус  Опционально - труборез с запасным роликом. Риммер с запасным ножом.  Риммер-бочонок. |
| 12 | УШМ (болгарка) DWE4205-KS | шт. | 1 | DEWALT | - | - | Мощность 1010 Вт  Обороты 11000 об/мин  Диаметр круга 125 мм  Резьба шпинделя М14  Вес брутто 2.8 кг  Вес нетто 2.2 кг |
| 13 | Жидкий индикатор утечек  BC-BBL | шт. | 3 | BECOOL | Китай | VZ4407 | BC-BBL  V=1 л. |
| 14 | Вентиль шаровый для шланга | шт. | 4 | BECOOL | Китай | - | M1/4xF1/4 BC-03 |
| 15 | Вентиль шаровый для шланга | шт. | 4 | BECOOL | Китай | - | М5/16xF1/4 BC-02 |
| 16 | Манометрический коллектор | шт. | 1 | BECOOL | Китай | - | VMG-2-R410А-B-02 |
| 17 | Масло вакуумное BC-VPO | канистра. | 5 | BECOOL | Китай | - | BC-VPO  V=1 л. |
| 18 | Нейтрализатор кислоты | шт. | 7 | Rectorseal | Китай | - | AWAY ACID FOR POE Вес - 125гр. |
| 19 | Маркер-краска | шт. | 10 | MunHwa | Корея | - | Цвет - черный |
| 20 | Шланг спиральный армированный дренажный | м. | 30 | Тов. знак отсут. | Россия | - | Ø 16мм |
| 21 | Шланг спиральный армированный дренажный | м. | 30 | Тов. знак отсут. | Россия | - | Ø 20мм |
| 22 | Фильтр осушитель SR-052 | шт. | 5 | Favor Cool | Китай | - | SR-052  Резьба 1/4ʺ |
| 23 | Лента PVC 070 | шт. | 10 | K-Flex | Германия | - | PVC 070  0,05\*25м  Цвет - черный |
| 24 | Скотч металлизированный | шт. | 10 | Тов. знак отсут. | Россия | - | 48мм х 46м |
| 25 | Масло синтетическое SL32 | канистра. | 5 | SUNISO | Бельгия | - | SL32  V=1л. |
| 26 | Фреон R410А | баллон | 15 |  | Китай | - | R410А  Вес - 11,3кг |
| 27 | Клещи переставные | шт. | 5 | MATRIX | Германия | 15707 | L=165мм |
| 28 | Набор шестигранных ключей угловых (8 ключей в наборе) | набор | 5 | STANLEY | Китай | 0-69-252 | Типоразмер  HEXAGON  Тип набора  ключи имбусовые  Вес брутто  0.116 кг |
| 29 | Отвертка с битами (7 отверток в наборе) | Набор | 5 | STANLEY | - | Stubby Multibit 0-66-357 | Биты 1/4"  Биты крестовые  Биты плоские  Биты крестовые (Pozidriv)  Отверточная рукоятка для бит  Биты подробно  1/4": PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4.5, SL6 |
| 30 | Набор диэлектрических отверток SET 1 (8 отверток в наборе) | Набор | 5 | TESLA | Чехия | 348436 | SET 1 |
| 31 | Набор ключей-трубок торцевых (10 ключей в наборе) | Набор | 1 | SANTOOL | Китай | 031660-001 | Тип набора  ключи торцевые  Вес брутто  0.5 кг |
| 32 | Набор плоскогубцев в блистере (3 в наборе) | набор | 5 | VIRA | Китай | 310022 | Модель -310022 №5  характеристики отсутствуют |
| 33 | Стремянка | шт. | 1 | Krause | Германия |  | высота стремянки: 170 см  высота площадки: 100 см  высота рабочей зоны: 300 см  ширина стремянки: 45 см  кол-во ступений: 5шт  максимальная нагрузка: 150 кг  вес стремянки: 4.3 кг |
| 34 | Прибор для проверки силового модуля инвертора  T2WEA0988 | шт. | 1 | Daikin | Китай | - | T2WEA0988 |
| 35 | Аппарат для сварки полипропиленовых труб | шт. | 1 | Энергомаш | Россия | СТ72250П | U=220В, W=2500Вт, Е=50…300 С, кол-во насадок – 6 (20,25,32,40,50,63мм) |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |

**Спецификацию разработал:**

Главный менеджер по эксплуатации систем

вентиляции и кондиционирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Дмитриев/

(подпись) (Ф.И.О.)

**Согласовано:**

Начальник управления по эксплуатации зданий,

сооружений и инженерной инфраструктуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.В. Жуков/

(подпись) (Ф.И.О.)