Приложение № 2

**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

НАО «Красная поляна»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К.Ю. Яковлев /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бур | На перфоратор по бетону диаметр 6 мм. | шт. | 5 |
| 2 | Бур | На перфоратор по бетону диаметр 8 мм. | шт. | 5 |
| 3 | Бур | На перфоратор по бетону диаметр 10 мм. | шт. | 5 |
| 4 | Гвозди | Строительные 3,0х70мм | кг. | 20 |
| 5 | Герметик | Акриловый белый, универсальный | бал. | 100 |
| 6 | Герметик | Силикон универсальный прозрачный | бал. | 100 |
| 7 | Герметик | Силикон универсальный белый | бал. | 100 |
| 8 | Гладилка | Зеркальная размером 280х130 мм. | шт. | 20 |
| 9 | Гладилка | Зеркальная размером 130х480 мм. | шт. | 20 |
| 10 | Заклёпки | Вытяжные алюминиевые 3,2 мм. | шт. | 2000 |
| 11 | Заклёпки | Вытяжные алюминиевые 4,0 мм. | шт. | 1000 |
| 12 | Заклёпки | Вытяжные алюминиевые 4,8 мм. | шт. | 1000 |
| 13 | Кисти. | Для покраски 25-30мм. | шт. | 55 |
| 14 | Кисти. | Для покраски 45-50мм. | шт. | 130 |
| 15 | Кисти | Для покраски 75-80мм. | шт. | 130 |
| 16 | Киянка | Строительный молоток резиновый с деревянной или металлической ручкой, вес 450гр. | шт. | 5 |
| 17 | Киянка | Строительный молоток резиновый с деревянной или металлической ручкой, вес 900гр. | шт. | 5 |
| 18 | Клей | Плиточный для внутренних и наружных работ, 25кг. | шт. | 70 |
| 19 | Крестики для плитки. | Толщина 2,0 мм. | шт. | 1000 |
| 20 | Круг | Отрезной по металлу Луга диаметр 125мм. | шт. | 100 |
| 21 | Лопата | Совковая с черенком | шт. | 5 |
| 22 | Лопата | Штыковая с черенком | шт. | 5 |
| 23 | Мастерок (кельма) | Отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с изогнутой рукояткой из дерева | шт. | 20 |
| 24 | Ванночка | Малярная пластиковая размером 350х330мм. | шт. | 20 |
| 25 | Очки | Защитные | шт. | 10 |
| 26 | Пена | Монтажная всесезонная | шт. | 100 |
| 27 | Пена | Монтажная для пистолета | шт. | 20 |
| 28 | Перчатки | Прорезиненные | пара | 300 |
| 29 | Пистолет | Для монтажной пены | шт. | 5 |
| 30 | Пистолет | Для герметика закрытый механический | шт. | 8 |
| 31 | Правило | Трапециевидное длиной 1,5 м. | шт. | 8 |
| 32 | Правило | Трапециевидное длиной 2,0 м. | шт. | 8 |
| 33 | Правило | Трапециевидное длиной 2,5 м. | шт. | 4 |
| 34 | Правило | Трапециевидное длиной 3,0 м. | шт. | 3 |
| 35 | Растворитель | Марка – 646, ГОСТ 18188-72 | л. | 30 |
| 36 | Рулетка | С возвратной [пружиной](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0). Длина металлической измерительной ленты- 3,0 м. | шт. | 1 |
| 37 | Рулетка | С возвратной [пружиной](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0). Длина металлической измерительной ленты- 5,0 м.. | шт. | 7 |
| 38 | Рулетка | С возвратной [пружиной](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0). Длина металлической измерительной ленты- 7,5-8,0 м. | шт. | 6 |
| 39 | Саморезы | По дереву 3,5х25 | шт. | 3000 |
| 40 | Саморезы | По дереву 3,5х35 | шт. | 3000 |
| 41 | Саморезы | По дереву 3,5х51-54 | шт. | 3000 |
| 42 | Саморезы | По дереву 4-4,2х70 | шт. | 3000 |
| 43 | Серпянка | Самоклеющаяся 42-45мм. х 45-50м. | шт. | 50 |
| 44 | Шпатель | Плоский размером 40-60мм. Рабочая поверхность из нержавеющей стали | шт. | 50 |
| 45 | Шпатель | Плоский размером 80мм. Рабочая поверхность из нержавеющей стали | шт. | 10 |
| 46 | Шпатель | Плоский размером 100мм. Рабочая поверхность из нержавеющей стали | шт. | 50 |
| 47 | Шпатель | Плоский размером 150 мм. Рабочая поверхность из нержавеющей стали | шт. | 10 |
| 48 | Шпатель | Плоский размером 300мм. Рабочая поверхность из нержавеющей стали | шт. | 60 |
| 49 | Шпатель | Плоский размером 400-450мм. Рабочая поверхность из нержавеющей стали | шт. | 10 |
| 50 | Шпатель | Резиновый 60-100мм. Без зубцов | шт. | 20 |
| 51 | Электроды | Для сварки Ø2мм. Марка АНО или МР3 | кг. | 25 |
| 52 | Электроды | Для сварки Ø3мм. Марка АНО или МР3 | кг. | 100 |
| 53 | Электроды | Для сварки Ø4мм. Марка АНО или МР3 | кг. | 75 |

**Спецификацию разработал:**

Инженер I категории по капитальному

ремонту и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Войткова/

**Согласовано:**

Заместитель начальника управления

по капитальному ремонту

и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Зубарев/