**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель дирекции по

эксплуатации и реконструкции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Ю. Жиров

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

**Техническое задание**

**на выполнение работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет закупки | Выполнение оперативных строительно-монтажных работ по противоаварийным мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории НАО «Красная поляна» |
|  | Наименование объекта | «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», центральный сектор, отм. +1000-+1500м.» |
|  | Место выполнения работ | РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, курорт «Горки Город», северный склон хребта Аибга, центральный сектор, отм. +1000-+1500м.» |
|  | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Максимальный срок выполнения работ - 90 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Виды и Объемы выполняемых работ | 1. Расчистка площадки - 350 деревьев. 2. Водоотвод. Устройство трапециевидного лотка - 1078м.п.; 3. Устройство анкеров -250шт (ТВШ 40/16 длиной 9 м); 4. Противоэрозионные мероприятия - 2500 кв.м.   Работы выполнить в соответствии с Приложением к настоящему техническому заданию (ведомостями объемов работ) |
|  | Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ (ведомость материалов и оборудования) | Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, поставляет Исполнитель. |
|  | Технические требования.  Пояснительные записки, чертежи, планы | 1. Разработать проекты производства работ и согласовать с представителем Заказчика.  2. Разработать план-график производства работ.  3. Освещение на объекте в темное время суток организовать самостоятельно.  4. Обеспечить наличие необходимого инструмента, спецтехники и оборудования для производства работ самостоятельно.  5. Обеспечить транспортные работы самостоятельно.  Проектная документация, чертежи, планы - по дополнительному запросу. |
|  | Требования к Исполнителю (подрядной организации) | 1. Организация должна являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального строительства.  2. Обязательное наличие в свидетельстве следующих видов работ, в соответствии с Перечнем видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегионразвития России от 30.12.2009 г. № 624): 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода,  4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин), 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях, 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай, 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Обеспечить в ходе оказания услуг по настоящему договору на территории Заказчика соблюдение требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.  2. Исполнитель должен оказывать услуги экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, почв, не приводящими к загрязнению, захламлению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика. |
|  | Требования к качеству выполняемых работ | Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ в полном объеме в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, охраны труда и других актов действующего законодательства РФ. |
|  | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантия на выполненные ремонтные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Исполнителя. |
|  | Требования по приемке услуг | 1. Заказчик осуществляет приемку выполненных Исполнителем Работ, рассматривает и при отсутствии возражений подписывает и возвращает представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта от Исполнителя.  2. В случае отказа Заказчика подписать представленный Исполнителем акт по причине выявления в выполненных Работах недостатков, Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта, направляет Исполнителю соответствующее письменное уведомление, с описанием выявленных недостатков.  3. Выявленные недостатки, если они возникли по вине Исполнителя, подлежат устранению силами и за счет Исполнителя в течение 1 (одного) календарного дня с даты их обнаружения. |
|  | Особые условия строительства | Наличие участков опасных геологических процессов. Горный рельеф местности. |
|  | Приложение | 1. Схема размещения объекта на 1л.;  2. Ведомости объемов работ на 4л. |

**Приложения:**

**Техническое задание разработал:**

Начальник отдела в управлении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Ю. Голубков

**Согласовано:**

Начальник управления по

эксплуатации спортивных объектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Л. Лолуа