**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

НАО «Красная поляна»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К.Ю. Яковлев /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Марка товара, товарный знак** *(при наличии)* | **Изготовитель/ Страна происхождения товара *(при необходимости)*** | **Артикул *(при необходимости)*** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рубанок Makita 1911B | шт. | 2 | Makita | Япония/  Китай |  | Мощность: 900Вт;  число оборотов: 16000об/мин;  глубина строгания, до 2мм;  рабочая ширина: 110мм;  Комплектация:  - рубанок  - твердосплавный нож  - держатель для заточки ножа  - патрубок для пылесоса  -шаблон для установки ножа  -пораллельный упор  -торцевой ключ |
| 2 | Универсальный резак Bosch GOP 30-28 (0.601.237.003) | шт. | 2 | Bosch | Германия/Малайзия | 0601237003 | Мощность: 900Вт;  Комплектация:  - Универсальный резак;  - Шлифподошва Starlock AVZ 93 G;  - Пильный диск ACZ 85 EB;  - Пильный диск ACZ 85 RT;  - Пильный диск ACZ 100 SWB;  - Погружное пильное полотно AIZ 32 APB;  - Полотно ATZ 62 BC;  - Полотно AIZ 28 SC;  - 6 шлифовальных листов;  -Кейс |
| 3 | Дрель Makita 6413 | шт. | 4 | Makita | Япония/  Китай |  | Мощность: 450 Вт  Диаметр патрона: 10 мм  Скорость вращения: 0-3000 об/мин  Диаметр сверления (металл): 10 мм  Диаметр сверления (дерево): 25 мм  Комплектация: - Быстрозажимной патрон. - Дрель безударная. |
| 4 | Перфоратор Makita HR2470 | шт. | 4 | Makita | Япония/  Китай |  | Мощность: 780 Вт  Тип патрона: SDS Plus  Энергия удара: 2,7 Дж  Комплектация: - Перфоратор  - Кейс - Боковая рукоятка - Ограничитель глубины. |
| 5 | Угловая шлифовальная машина Makita 9562 CVH | шт. | 6 | Makita | Япония/  Румыния |  | Мощность: 1200 Вт  Скорость вращения: 2800-11000 об/мин  Диаметр круга: 125 мм Комплектация:  - Угловая шлифовальная машина  - Защитный кожух;  - Боковая рукоятка;  - Опорный фланец;  - Зажимная гайка;  - Торцовый ключ;  - Шлифовальный диск. |
| 6 | [Угловая шлифовальная машина Makita GA9020SF](http://www.220-volt.ru/catalog-17176/) | шт. | 3 | Makita | Япония/  Румыния |  | Мощность: 2200 Вт  Диаметр круга: 230 мм  Скорость вращения: 6600 об/мин Комплектация  - Угловая шлифовальная машина  - Защитный кожух  - рукоятка  - шайба  - зажимная гайка  - торцовый ключ |
| 7 | Мойка высокого давления с барабаном для шланга Karcher  K7 Premium Full Control Plus | шт. | 1 | Karcher | Германия |  | Мощность: 3000 Вт  Производительность: 600 л/час  Давление: 20-180 бар  Комплектация:  - Мойка высокого давления  - Пистолет, G 180 Q Full Control Plus  - Смотка шланга высокого давления  - Шланг высокого давления, 10 м  - Система подачи чистящего средства  - Система для чистящих средств Plug 'n' Clean  - Телескопическая ручка  - Электродвигатель с водяным охлаждением  - Мягкий мешок для аксессуаров  - Интегрированный фильтр тонкой очистки воды  - Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма  - Трубка Multi-Jet 3-в-1 |
| 8 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF482RME (XPT) | шт. | 3 | Makita | Япония/  Китай |  | Напряжение: 18 В  Максимальный крутящий момент: 165 Нм  Количество скоростей: 1  Комплектация  - Дрель-шуруповерт  - Зарядное устройство  - 2 аккумулятора  - Крючок крепления на ремень  - Кейс |
| 9 | Точило Makita GB 801 | шт. | 1 | Makita | Япония/  Китай |  | * Мощность: 550 Вт * Обороты: 2850 об/мин * Круг: 205x19x15.88 мм Комплектация   - Точило  - Защитный щиток для глаз  - Кронштейн для защитного щитка  - Гаечные ключи  - Опора  - Паспорт  - Упаковка |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, СанПиНов, принятых для данного вида Товаров, качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

Гарантийный срок на Товар должен составлять 1 год и не менее срока, установленного заводом-изготовителем на каждый вид Товара.

На поставляемый Товар должна быть предоставлена вся требуемая документация (сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты и т.д.).

Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке Товара указанного вида (рода), обеспечивать полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

**Спецификацию разработал:**

Инженер I категории по капитальному ремонту и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Войткова/

**Согласовано:**

Заместитель начальника управления

по капитальному ремонту и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Зубарев/