**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Поставка транспортировочных ремней для технологического оборудования объекта «Прачечная с химчисткой» на отм. +540**

Оборудование: Складыватель C-FLEX IL FLAT FOLDER 2/3-1 1x Dropstacker ww3000

NR: 15097 DATE: September 2013

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Артикул** | **Изготовитель/ Страна происхождения товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Ремень Belt B= 50, L= 4660 (Cotton) | 950580 | Electrolux | шт. | 38 |
|  | Ремень Belt B= 35, L=4655 (Cotton) | 950588 | Electrolux | шт. | 4 |
|  | Ремень Belt B= 50, L= 2600 (Cotton) | 941113 | Electrolux | шт. | 38 |
|  | Ремень Belt B= 50, L= 2595 (Cotton) | 941112 | Electrolux | шт. | 4 |
|  | Ремень Belt B= 50, L= 2410 (Cotton) | 951646 | Electrolux | шт. | 34 |
|  | Ремень Belt B= 35, L= 2405 (Cotton) | 952463 | Electrolux | шт. | 6 |
|  | Ремень Belt B= 50, L= 2340 (Cotton) | 952462 | Electrolux | шт. | 4 |
|  | Ремень Belt B= 50, L= 3120 (Super grip) | 952445 | Electrolux | шт. | 5 |
|  | Ремень Belt B= 50, L= 1515 (Cotton) | 952452 | Electrolux | шт. | 10 |
|  | Ремень Belt B= 35, L= 1510 (Cotton) | 952448 | Electrolux | шт. | 2 |
|  | Ремень Belt B= 50, L= 1950 (Cotton) | 952453 | Electrolux | шт. | 10 |
|  | Ремень Belt B= 35, L= 1945 (Cotton) | 952449 | Electrolux | шт. | 2 |
|  | Ремень Belt B= 50, L= 765 (Cotton) | 952454 | Electrolux | шт. | 10 |
|  | Ремень Belt B= 35, L= 765 (Cotton) | 952450 | Electrolux | шт. | 2 |
|  | Ремень Belt B= 50, L= 850 (Rubber with cotton) | 952456 | Electrolux | шт. | 12 |
|  | Ремень Belt B= 50, L= 830 (Rubber with cotton) | 951524 | Electrolux | шт. | 12 |
|  | Ремень Belt B= 50, L= 6500 (Cotton) | 952465 | Electrolux | шт. | 10 |
|  | Ремень Belt B= 35, L= 6495 (Cotton) | 952464 | Electrolux | шт. | 2 |
|  | Ремень Belt B= 50, L= 2575 (Super grip) | 952466 | Electrolux | шт. | 5 |
|  |  |  |  |  |

1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений.

2. Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации. Сертификат соответствия предоставляется вместе с Товаром.

3. Требования к объему предоставления гарантий качества товара: Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее срока, установленного заводом-изготовителем на каждый вид Товара.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист |  |  |
| по эксплуатации технологического оборудования | | А.С. Ефремов |
|  |  |  |
| Главный менеджер по эксплуатции ТС и котельных | | В.В. Лагин |
|  |  |  |
| Заместитель руководителя | |  |
| дирекции по эксплуатации и реконструкции | | К.Ю. Яковлев |