**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К.Ю.Яковлев /

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет закупки | услуги по очистке канализации и жироуловителей |
| Место оказания услуг | Краснодарский край, п. Эсто-Садок, курорт «Горки город» на отм. +540, +960 м. |
| Срок (этапы) и условия оказания услуг | С даты заключения договора по 31.12.2019 года (включительно). Услуги за период с даты заключения договора по дату завершения услуг по договору (включительно) оказываются на основании Заявки, поступившей от ответственного лица Заказчика, которая подается с помощью любых доступными средств связи (электронная почта). |
| Виды и Объемы оказания услуг | Утилизация отхода (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации. Код отхода ФККО 7 22 800 01 39 4;  Утилизация отходов жиров при разгрузке жироуловителей. Код отхода ФККО 7 36 101 01 39 4;  Утилизация всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек и аналогичных сооружений. Код отхода ФККО 4 06 350 01 31 3;  Аренда илососа 10 м3 - с водителем и рабочим на отм. +540 м;  Аренда илососа 10 м3 - с водителем и рабочим на отм. +960 м. |
| Обеспечение материалами и оборудованием для оказания услуг | Специализированный транспорт Исполнителя должен соответствовать следующим характеристикам:  - геометрический объемом кузова машины илососа не менее 10 м3.  - оборудован заборным рукавом (шлангом) длиной не менее 8 м.  - подъем заборным рукавом (шлангом) с глубины не менее 8 м.  - обслуживать жироуловители находящиеся в подземной автопарковке с помощью заборного рукава (шланга) длиной 70 метров или автомашиной илососом высотой не более 2,10 м. |
| Технические требования. | * 1. Сбор жидких отходов (шлама) при очистке сетей и колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации и утилизация, код отхода ФККО 7 22 800 01 39 4 наименование «Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации», IV класс опасности. Вывоз отходов осуществляется специализированным транспортом Исполнителя с последующей утилизацией жидких отходов. Откачка отходов должна производиться вакуумным методом;   2. Сбор жировых масс и утилизация отходов жиров из жироуловителей, код отхода ФККО 7 36 101 01 39 4 наименование «Отходы жиров при разгрузке жироуловителей» IV класс опасности. Вывоз отходов осуществляется специализированным транспортом Исполнителя с последующей утилизацией жировых масс. Откачка отходов должна производиться вакуумным методом;   3. Сбор всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек, код отхода ФККО 4 06 350 01 31 3 «Утилизация всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек и аналогичных сооружений» IV класс опасности. Вывоз отходов осуществляется специализированным транспортом Исполнителя с последующей утилизацией нефтепродуктов. Откачка отходов должна производиться вакуумным методом;   4. Аренда илососа 10м3 (6 часов работы) с водителем и рабочим для выполнения работ;   5. Предоставление Заказчику документации, подтверждающей утилизацию отходов на предприятиях, имеющих соответствующие лицензии. |
| Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) | Привлечение субподрядчиков (субисполнителей), допускается только с письменного разрешения Заказчика. |
| Требования к безопасности оказания услуг | При оказании услуг по договору Исполнителем должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья, сохранность имущества Заказчика и санитарно-гигиенические требования.  Исполнитель обязан обеспечить требования безопасности оказания услуг и безопасность результатов:  - выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности;  - охране окружающей среды;  - обеспечить безопасность движения транспорта при оказании услуг, при необходимости устанавливать дорожные знаки и ограждения по ГОСТ 12.4.059-89.  При оказании услуг Исполнитель должен учитывать следующие требования:  - соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Объекта;  - вывоз отходов с территории Объекта может производится с 06.00 до 22.00 часов по московскому времени, включая въезд и выезд на территорию объектов;  - обеспечивать необходимое количество материальных и трудовых ресурсов для оказания услуг. |
| Порядок ведения документации | Сдача и приемка услуг оформляются актом об оказании услуг |
| Обязательные требования к Исполнителю | * 1. Наличие лицензии по сбору и транспортировке отходов 1-4 класса опасности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства Российский Федерации №1062 от 03.10.2015 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1 – 4 классов опасности». Наличие у Исполнителя договора о конечном размещении (обезвреживании) жидких бытовых отходов. |
| Требования к персоналу Исполнителя | 1.1. Требования к персоналу:  1.1.1. Оказание услуг должно осуществляться с высокой степенью чистоты. В случае возникновения загрязнения по результатам оказанных услуг, исполнитель должен осуществить уборку загрязненной территории.  1.1.2. Исполнитель должен обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и провести их обучение санитарно-гигиеническим правилам работы с хозяйственно-бытовыми отходами и отходами жиров.  1.1.3. При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение экологических, санитарно-гигиенических норм, норм техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала.  Обеспечить самостоятельное устранение последствия аварийной ситуации и информирование контролирующего органа, в случае аварийного розлива или слива утилизируемых отходов вне специализированного полигона. |

**Техническое задание разработал:**

*Ведущий специалист ВиВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*(Руководитель отдела)*

*(Инициатор закупки) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*