Приложение № 1

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**выполнение работ по гидроизоляции стен технических помещений методом инъектирования.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Предмет закупки | Выполнение работ по гидроизоляции стен технических помещений методом инъектирования. |
| 2. | Место выполнения работ | СТК «Горная карусель», северный склон хребта Аибга,  пос. Эсто-Садок, Адлерский район, г. Сочи, Краснодарский край:  на отм.+540м.:   * Апарт-отель №21 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Апарт-отель №23, * Апарт-отель №25 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Апарт-отель №28 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Апарт-отель №41 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Апарт-отель №42 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Апарт-отель №46-47 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * СПА, * Гостиница №36 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Гостиница №39 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ на отм. +540м, подобъект ТП №13, * Стилобат с автостоянкой на 690 м/м, * Торговый комплекс (29),   на отм.+960м.:   * Гостиница № 9 |
| 3. | Географическое положение объекта | СТК «Горная карусель», северный склон хребта Аибга, пос. Эсто-Садок, Адлерский район, г. Сочи, Краснодарский край |
| 4. | Границы объекта | В соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной приказом Минрегиона от 06.07.2010 № 42-ОИ (в редакции приказов Минрегиона от 08.07.2011 №96-ОИ, от 28.04.2012 № 48-ОИ и от 20.08.2013г. №101-ОИ) |
| 5. | Требования к исполнителю | Наличие соответствующего оборудования для проведения инъекционных работ высокого давления. Оборудование для вязких смол с показателями давления не менее 220 бар. |
| 6. | Состояние объекта | Эксплуатация |
| 7. | Характеристика объекта | Уровень ответственности сооружений согласно ГОСТ 27751-88\* - II (нормальный).  Сейсмичность территории в соответствии с картой ОСР-97-А СНКК 22-301-2000\* – III категория. |
| 8. | Цель выполнения работы | Устранение протечек в технических помещениях. Исключение выхода из строя напольного, потолочного и стенового отделочного покрытия. |
| 9. | Основные виды работ | - очистка поверхности щетками;  - огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей;  - обеспыливание поверхности;  - устройство чеканки и расшивка швов примыкания пол-стена с внутренней стороны раствором Гидротэкс-Ш;  - сверление кольцевыми алмазными сверлами отверстий в ж/б конструкциях с последующей установкой инъекционных пакеров;  - закачка инъекционного состава ВМ - Гель 2К, обеспечивающего защиту от проникновения воды;  - проведение мероприятий, направленных на нейтрализацию солей, защиту сооружения от грибка и плесени;  - оштукатуривание спецсоставами (обмазочная гидроизоляция) Гидротэкс-В. |
| 10. | Сроки выполнения работ | Не более 120 календарных дней со дня перечисления авансового платежа.  Конкретный срок выполнения работ определяется по результатам закупки. |
| 11. | Материалы и исходные данные. | 1. Материалы проекта строительства (архитектурные и конструктивные решения) (предоставляются участнику тендера, с которым будет заключен договор) 2. Ведомость дефектов без учета скрытых работ (предоставляется участнику тендера, с которым будет заключен договор) |
| 12. | Требования к производству работ | 1. Разработать и согласовать проект производства работ по всем видам производимых работ. (на момент подписания договора)  2. Разработать календарный график на все виды производимых работ (на момент подписания договора).  3. Обеспечить выполнение на площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды. |
| 13. | Наименование подобъектов | на отм.+540м.:   * Апарт-отель №21 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Апарт-отель №23, * Апарт-отель №25 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Апарт-отель №28 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Апарт-отель №41 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Апарт-отель №42 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Апарт-отель №46-47 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * СПА, * Гостиница №36 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Гостиница №39 с автостоянкой в уровне цокольного этажа, * Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ на отм. +540м, подобъект ТП №13, * Стилобат с автостоянкой на 690 м/м, * Торговый комплекс (29),   на отм.+960м.:   * Гостиница № 9 |
| 14. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную (требований РД-11-02-2006) и техническую документацию, на все применяемые материалы паспорта и сертификаты.  Акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3. |
| 15. | Гарантийные обязательства | не менее 2 лет со дня подписания акта о приемки выполненных работ |
| 16. | Приложение | Приложение №1.1 – Ведомость объемов работ;  Приложение №1.2– Требоваия для составления сметной документации;  Приложение №1.3 – Фотоматериалы. |

Приложение № 1.1 - Ведомость объемов работ;

Приложение № 1.2 - Требования для составления сметной документации.

Приложение № 1.3 - Фотоприложение.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| НАО «Красная поляна» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Первый заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В. Немцов/  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |